

IBC stirring unit 028-0273



# Produktvorteile - Fakten:



* Schraubbar
* Einfache Bedienung
* Wartungsarm
* Homogenisierung von Pigment- und Additivseparierung

# Advantage and Facts:

* IBC Container
* Screwable
* Easy handling
* Low maintenance
* Homogenization of pigment and additive separation

# Variationen:



**Neues optimiertes Design:**



Gelcoats und Harzen.

# System Advantages:

* 0280276 Barrel agitator with traverse
* 0280277 Bunghole stirring unit
* 0280275 Bucket strirring unit

# New optimise design:

With our new agitators we offer you a powerful and robust tool for agitating gelcoats and resins.

# Technische Spezifikation: Technical Spezification:

* Antriebsart: pneumatisch
* Leistung: 2,1 kW
* Luftverbrauch (@500 U/min; 3 bar): ca 500 l/min

* ATEX: II 2G Ex h IIC T4 Gb
* Drive type: pneumatic
* Power: 2.1 kW
* Air consumption (@500 rpm; 3 bar): approx. 500 l/min
* 2 stirring stars
* ATEX: II 2G Ex h IIC T4 Gb